3. Befehle

3.1. AutoCAD 2020

3.1.1 Neue und geänderte Befehle

BLOCKSPALETTE	Öffnet die Palette der Blöcke.
BLOCKSPALETTECLOSE	Schließt die Palette der Blöcke.
CLASSICINSERT	Öffnet das klassische Dialogfeld Insert.
EINFÜGEN	Startet den Befehl BLOCKSPALETTE außer in Skripten, die den älteren Befehl INSERT aus Gründen der Skriptkompatibilität öffnen.
-INSERT	Startet die Kommandozeilenversion des klassischen INSERT-Befehls.
Bereinigung	Öffnet das neu gestaltete Dialogfeld Bereinigung.
VERGLEICH	Schließt die Symbolleiste für den Vergleich und beendet den Vergleich.
COMPAREEXPORT	Exportiert die Vergleichsergebnisse in eine neue Zeichnung, die als Snapshot-Zeichnung bezeichnet wird, und öffnet die Zeichnung.
COMPAREIMPORT	Importiert Objekte aus der Vergleichsdatei in die aktuelle Zeichnung. Es werden nur die ausgewählten Objekte importiert, die in der Vergleichsdatei und nicht in der aktuellen Datei vorhanden sind.
MEASUREGEOM	Fügt die Option Quick für Echtzeitmessungen hinzu.
AMDIMARRANGE	Unterstützt jetzt die Anordnung von mehreren horizontalen und vertikalen Bemaßungen.

3.1.2 Neue Systemvariablen

BLOCKMRULIST	Steuert die Anzahl der Blöcke, die auf der Registerkarte Zuletzt in der Blockpalette angezeigt werden.
BLOCKNAVIGATE	Steuert die Datei und die Blöcke, die auf der Registerkarte Andere Zeichnung der Blockpalette angezeigt werden. Wird beim nächsten Programmstart wirksam.
BLOCKREDEFINEMODE	Steuert, ob das Aufgabendialogfeld “Block - Redefine Block” angezeigt wird, wenn ein Block aus der Blockpalette mit dem gleichen Namen wie ein Block innerhalb der aktuellen Zeichnung eingefügt wird.
BLOCKSTATE	Berichtet, ob die Blockpalette geöffnet oder geschlossen ist.

3.2. AutoCAD 2017

3.2.1 Neue und geänderte Befehle

AMLGISO	Blendet alle Layergruppen außer denen der ausgewählten Objekte aus bzw. sperrt diese.
AMLGUNISO	Stellt alle mit dem Befehl AMLGISO verdeckten oder gesperrten Layergruppen wieder her.
AMMOTOR2D	Fügt einen Motor aus einer Normteilbibliothek ein.
AMRECTBWH	Erstellt ein Rechteck durch Auswahl des Mittelpunkts der Basis als Startpunkt und durch Angabe der vollen Basis und der vollen Höhe.
AMRECTBWH2	Erstellt ein Rechteck unter Verwendung des Mittelpunkts der Basis als Startpunkt und durch Angabe der Hälfte der Basis und der vollen Höhe.
AMRECTCW2H	Erstellt ein Rechteck unter Verwendung des Zentrums des Rechtecks als Startpunkt und durch Angabe der Hälfte der Basis und der vollen Höhe.
AMRECTCW2H2	Erstellt ein Rechteck unter Verwendung des Zentrums des Rechtecks als Startpunkt und durch Angabe der Hälfte der Basis und der Hälfte der Höhe.
AMRECTCWH	Erstellt ein Rechteck unter Verwendung des Mittelpunkts des Rechtecks als Startpunkt und durch Angabe der ganzen Basis und der ganzen Höhe.
AMRECTCWH2	Erstellt ein Rechteck unter Verwendung des Zentrums des Rechtecks als Startpunkt und durch Angabe der vollen Basis und der Hälfte der Höhe.
AMRECTLWH	Erstellt ein Rechteck unter Verwendung des Mittelpunkts der Höhe als Startpunkt und durch Angabe der vollen Basis und Höhe.
AMRECTLWH2	Erstellt ein Rechteck durch Auswahl des Mittelpunkts der Höhe als Startpunkt und durch Angabe der vollen Basis und der Hälfte der Höhe.
AMRECTQBT	Erstellt ein Quadrat unter Verwendung des Basismittelpunkts als Startpunkt und durch Angabe der vollen Basis.
AMRECTQBY	Erstellt ein Quadrat unter Verwendung des Mittelpunkts der Basis als Startpunkt und durch Angabe der Hälfte der Basis.
AMRECTQCR	Erstellt ein Quadrat unter Verwendung des Zentrums des Quadrats als Startpunkt und durch Angabe der Hälfte der Basis.
AMRECTQCW	Erstellt ein Quadrat unter Verwendung des Zentrums des Quadrats als Startpunkt und durch Angabe der Länge der Basis.
AMRECTQLR	Erstellt ein Quadrat unter Verwendung des Mittelpunkts der Höhe und durch Angabe der vollen Basis.
AMRECTQLY	Erstellt ein Quadrat unter Verwendung des Mittelpunkts der Höhe als Startpunkt und durch Angabe der Hälfte der Basis.
AMRECTQXY	Erstellt ein Quadrat unter Verwendung einer Ecke der Basis als Startpunkt und durch Angabe der vollen Basis.
AMRECTXWH	Erstellt ein Rechteck unter Verwendung einer Ecke des Rechtecks als Startpunkt und durch Angabe der vollen Basis und der vollen Höhe.

3.2.2 Systemvariable

AMLGCOLORMODE	Macht die Layergruppenfarbe für die Bearbeitung verfügbar.
AMLGLTMODE	Macht den Linientyp der Layergruppe für die Bearbeitung verfügbar.
AMLGLWMODE	Macht die Linienstärke-Eigenschaft der Layergruppe für die Bearbeitung verfügbar.
AMNOTETAB	Gibt an, ob das Dialogfeld Anmerkungssymbol oder die kontextabhängige Registerkarte der Multifunktionsleiste Führungslinienkommentar beim Bearbeiten von Führungslinienkommentaren angezeigt wird.